Design PDA for input aabbbbbc(L=a^nb^2n)

